RÉTEGRENDEK

SPORT ÉS VÁROSI TEREKHEZ

Tartalomjegyzék

[RENDSZEREK TENISZPÁLYÁKHOZ 2](#_Toc138439842)

[Mapecoat TNS Professional rendszer teniszpályákhoz 2](#_Toc138439843)

[Mapecoat TNS Comfort rendszer nagy rugalmasságú teniszpályákhoz 2](#_Toc138439844)

[RENDSZEREK TÖBBCÉLÚ SPORTFELÜLETEKHEZ 2](#_Toc138439845)

[Mapecoat TNS Multisport Professional rendszer sportpályákhoz 2](#_Toc138439846)

[Mapecoat TNS Multisport Comfort nagy rugalmasságú rendszer sportpályákhoz 2](#_Toc138439847)

[Mapecoat TNS Reinforced rendszer sportpályák felújításához 3](#_Toc138439848)

[Mapecoat TNS Tribune rendszer sportlétesítmények padlófelületeihez 3](#_Toc138439849)

[PU Multisport Comfort rendszer nagy rugalmasságú beltéri sportpályákhoz 3](#_Toc138439850)

[RENDSZEREK VÁROSI TEREKHEZ 4](#_Toc138439851)

[Mapecoat TNS Urban rendszer kerékpárutakhoz, járdákhoz és városi terekhez 4](#_Toc138439852)

[Mapecoat TNS Extreme rendszer játműforgalommal terhelt felületekhez 4](#_Toc138439853)

[Út- és térburkolat kiselemes kövekből 4](#_Toc138439854)

[Vízáteresztő út- és térburkolat kiselemes kövekből 4](#_Toc138439855)

[Vízáteresztő út- és térburkolat betonból, festéssel 4](#_Toc138439856)

[Vízáteresztő út- és térburkolat betonból „kőszőnyeggel” 5](#_Toc138439857)

# RENDSZEREK TENISZPÁLYÁKHOZ

## Mapecoat TNS Professional rendszer teniszpályákhoz

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mapecoat TNS Line** színezett akrilgyanta festék vonalazáshoz |
| 3 rtg. | **Mapecoat TNS Finish 1.3.4.** töltött, színezett akrilgyanta bevonat |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat White** töltöttakrilgyanta alapozó |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Mapecoat TNS Comfort rendszer nagy rugalmasságú teniszpályákhoz

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mapecoat TNS Line** színezett akrilgyanta festék vonalazáshoz |
| 3 rtg. | **Mapecoat TNS Finish 1.3.4.** töltött, színezett akrilgyanta bevonat |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat Grey** töltöttakrilgyanta alapozó |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Primer EPW** epoxi alapozó |
| 1 rtg. | 5 mm vtg. **Mapecomfort R** előregyártott poliuretán gumi alátétszőnyeg |
| 1 rtg. | **Ultrabond Turf 2 Stars** poliuretán ragasztó |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

# RENDSZEREK TÖBBCÉLÚ SPORTFELÜLETEKHEZ

## Mapecoat TNS Multisport Professional rendszer sportpályákhoz

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mapecoat TNS Line** színezett akrilgyanta festék vonalazáshoz |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Paint** töltött akrilgyanta festék jelölésekhez |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Color** töltött akrilgyanta bevonat |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat White** töltött, akrilgyanta alapozó |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Mapecoat TNS Multisport Comfort nagy rugalmasságú rendszer sportpályákhoz

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mapecoat TNS Line** színezett akrilgyanta festék vonalazáshoz |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Paint** töltött akrilgyanta festék jelölésekhez |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Color** töltött akrilgyanta bevonat |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat Grey** töltött, akrilgyanta alapozó |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Primer EPW** epoxi alapozó |
| 1 rtg. | 5 mm vtg. **Mapecomfort R** előregyártott poliuretán gumi alátétszőnyeg |
| 1 rtg. | **Ultrabond Turf 2 Stars** poliuretán ragasztó |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Mapecoat TNS Reinforced rendszer sportpályák felújításához

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mapecoat TNS Line** színezett akrilgyanta festék vonalazáshoz |
| 3 rtg. | **Mapecoat TNS Finish 1.3.4.** töltött, színezett akrilgyanta bevonat |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat White** töltöttakrilgyanta alapozó |
| 1 rtg. | **Mapenet 150** lúgálló üvegszövet háló |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat White** töltöttakrilgyanta alapozó |
|  | meglévő aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Mapecoat TNS Tribune rendszer sportlétesítmények padlófelületeihez

|  |  |
| --- | --- |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Protection** átlátszót védőbevonat, szükség esetén kopásállóság növelésére |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Race Track** töltött akrilgyanta bevonat |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Primer EPW** epoxi alapozó |
|  | méretezett vasbeton szerkezet |

## PU Multisport Comfort rendszer nagy rugalmasságú beltéri sportpályákhoz

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PU Line** poliuretán festék a vonalazáshoz, jelölésekhez |
| 2 rtg. | **PU 200 Finish** alifás poliuretán festék |
| 2 rtg. | **PU 700 SL** önterülő, rugalmas poliuretán bevonat |
| 1 rtg. | **PU Sealer 750** poliuretán bázisú rugalmas alapréteg |
| 1 rtg. | 5 mm vtg. **Mapecomfort R** előregyártott poliuretán gumi alátétszőnyeg |
| 1 rtg. | **Adesilex G19** epoxi-poliuretán ragasztó |
|  | méretezett vasbeton aljzat |
| 1 rtg. | **Polyfond KIT** dombornyomott HDPE szerelőlemez |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj  |

**PU Multisport Professional rendszer kültéri sportpályákhoz**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PU Line** poliuretán festék a vonalazáshoz, jelölésekhez |
|  | **Maperubber EPDM** **15** granulált EPDM töltőanyag |
| 2 rtg. | **PU 700 SL** önterülő, rugalmas poliuretán bevonat |
| 1 rtg. | **PU Sealer 750** poliuretán bázisú rugalmas alapréteg |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

# RENDSZEREK VÁROSI TEREKHEZ

## Mapecoat TNS Urban rendszer kerékpárutakhoz, járdákhoz és városi terekhez

|  |  |
| --- | --- |
|  | szükség szerint **Mapecoat TNS Line** színezett akrilgyanta festék vonalazáshoz, jelölésekhez |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Protection** átlátszót védőbevonat, a kopásállóság növelésére |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Urban** töltött akrilgyanta bevonat |
| 1 rtg. | **Mapecoat TNS Base Coat White** töltött, akrilgyanta alapozó |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Mapecoat TNS Extreme rendszer játműforgalommal terhelt felületekhez

|  |  |
| --- | --- |
| 2 rtg. | **Mapecoat TNS Extreme** töltött epoxi-akrilgyanta bevonat |
|  | aszfalt |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Út- és térburkolat kiselemes kövekből

|  |  |
| --- | --- |
|  | kőburkolat, **Mapestone PFS 2** fugázóval és **Mapeflex PU 45 FT** rugalmas hézagtömítéssel |
| 5 -7 cm | **Mapestone TFB 60** ágyazóhabarcs |
| 1 rtg. | **Polydren** **300** nem szőtt geotextilia |
| 6 cm | CKT beton |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Vízáteresztő út- és térburkolat kiselemes kövekből

|  |  |
| --- | --- |
|  | kőburkolat, **Mapestone Joint** poliuretán kötőanyaggal hézagolva |
|  | zúzalékágy |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Vízáteresztő út- és térburkolat betonból, festéssel

|  |  |
| --- | --- |
| 2 rtg. | **Mapecoat** **TNS** **Paint** töltött, akrilgyanta bevonat |
| 1 rtg. | **Mapecoat I** **600 W** epoxi alapozó, szükség szerint |
|  | méretezett, vízáteresztő beton **Mapecrete** **Drain** **L** és **Mapetard** adalékszerekkel, **Mapefibre** **ST** **30** száladagolással |
|  | többrétegű kavicságy |
|  | termett talaj |

## Vízáteresztő út- és térburkolat betonból „kőszőnyeggel”

|  |  |
| --- | --- |
| 1 rtg. | bevonat természetes adalékanyagokból, **Mapefloor** **Binder** **930** alifás poliuretán kötőanyaggal |
| 1 rtg. | **Mapecoat I** **600 W** epoxi alapozó **Quarzo 0,5** szórással |
|  | méretezett, vízáteresztő beton **Mapecrete** **Drain** **L** és **Mapetard** adalékszerekkel, **Mapefibre** **ST** **30** száladagolással |
|  | rétegekben tömörített kavicságy |
|  | termett talaj |