**KS-skjema del 1**

**System: Mapetherm Nordic Flex**

**Aktivitet: Utlekting og platemontasje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjekt/Eiendom: | Adresse: | | Dato oppstart: |
| Fasadeentreprenør: | Byggeplass ansvarlig for entreprenør: | | Dato ferdigstillelse: |
| Materialleverandør/forhandler: | Leverandørs representant: | | |
| Nybygg eller rehabilitering: | Bruttoareal fasade: | Nettoareal fasade: | |

Før oppstart skal utførende entreprenør ha satt seg inn i systemets oppbygning og bruksområder ved hjelp av Sintef TG dokument, Mapei`s beskrivelser og detaljløsninger samt informasjon iht. gjeldende teknisk informasjon for aktuelle produkt. Landsspesifikke regler, normer og krav skal imøtekommes/oppfylles. Temperatur loggføres i eget skjema under byggeperioden.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MONTERING AV LEKTESYSTEM** | | | | | |
| **AKTIVITET** | **KONTROLLPUNKT** | **OK** | **NEI** | **BESKRIVELSE AVVIK** | **SIGN.** |
| **STILLAS** | Innfesting av stillasje og tildekking gir rom for arbeider med lektesystem, platemontering og pussarbeider. |  |  |  |  |
| **VINDTETTING** | Vindtetting er riktig montert. |  |  |  |  |
| **PLANHET** | Underlaget er plant og jevnt og gir et stabilt underlag for montasje av plater. |  |  |  |  |
| **MOTTAKS-KONTROLL** | Er mottatte varer og mengde i overensbestemmelse med bestilling. |  |  |  |  |
| **UTLEKTING** | Lekter er montert ihht. montasjeanvisning og/-eller rådgivers kalkulasjoner. |  |  |  |  |
| Kontroller brannkrav for fasaden. |  |  |  |  |
| Luft skal stoppes rundt inner og-ytterhjørner av bygget. |  |  |  |  |
| Lufting over vinduer ved hus over to etasjer. |  |  |  |  |
| Musebånd er montert ved sokkel ved bruk av trelekter. |  |  |  |  |
| Vindus- og overside beslag er utformet ihht. montasjeanvisning. |  |  |  |  |
| Øvrige beslag og platedetaljer er blanlagt sammen med blikkenslager. |  |  |  |  |
| Lekting ivaretar evt. dilitasjonfuger, lufting ved sokkel, gesims, dør, vindu, utv./innv. hjørner og åpninger i fasaden. |  |  |  |  |
| Skråstilt profil er montert og  forseglet til vindsperre over vindu. |  |  |  |  |
| **PLATE MONTASJE** | Plate monteres forbandt med avstand ihht. montasjeanvisning. |  |  |  |  |
| Dilitasjonsfuger er etablert ved vegghøyde/lengde > 15meter. |  |  |  |  |
| Mth. Expanding Strip er montert ved platetilslutning rundt åpninger og alle tilstøtende bygningsdeler ihht. montasjeanvisning. |  |  |  |  |
| Øvrige tilslutninger og evt. utettheter er forseglet med egnet fugemasse. |  |  |  |  |
| **SKJØT-SPARKLING** | Tilse at fasadene er tildekket og at underlag, luftfuktighet og omgivelsestemperaturen minimum er som som oppgitt ved det enkelte tekniske datablad. |  |  |  |  |
| Alle plateskjøter og skruehoder er sparklet med Mapetherm Flex RP. |  |  |  |  |
| **KOMMENTARER/NOTATER:** | | | | | |

**STED/DATO: UNDERSKRIFT:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**