**KS-skjema del 2**

**System: Mapetherm Nordic Flex**

**Aktivitet: Detaljer og puss/sluttpuss**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt/Eiendom: | Adresse: | Dato oppstart: |
| Fasadeentreprenør: | Byggeplass ansvarlig for entreprenør: | Dato ferdigstillelse: |
| Materialleverandør/forhandler: | Leverandørs representant: |
| Nybygg eller rehabilitering: | Bruttoareal fasade: | Nettoareal fasade: |

Før oppstart skal utførende entreprenør ha satt seg inn i systemets oppbygning og bruksområder ved hjelp av Sintef TG dokument, Mapei`s beskrivelser og detaljløsninger samt informasjon iht. gjeldende teknisk informasjon for aktuelle produkt. Landsspesifikke regler, normer og krav skal imøtekommes/oppfylles. Temperatur loggføres i eget skjema under byggeperioden.

|  |
| --- |
| **DETALJER OG PUSS/SLUTTPUSS**  |
| **AKTIVITET** | **KONTROLLPUNKT** | **OK** | **NEI** | **BESKRIVELSE AVVIK** | **SIGN.** |
| **MOTTAKS-KONTROLL** | Er mottatte varer, farge og mengde i overensbestemmelse med bestilling. |  |  |  |  |
| **DETALJER** | Tilse at fasadene er tildekket og at underlag, luftfuktighet og omgivelsestemperaturen minimum er som som oppgitt ved det enkelte tekniske datablad. |  |  |  |  |
| Er alle beslag montert på riktig måte før pussing tar til. |  |  |  |  |
| Er alle vinduer, dører eller andre konstruksjonsdeler som er følsomme mot grunningsmørtel og sluttpuss tildekket. |  |  |  |  |
| Alle smyg og hjørner skal forsterkes med Mth. Hjørne som legges i et helhetlig lag med Mth. Flex RP uten luftlommer. |  |  |  |  |
| Generelt skal alle detaljer pusses inn med mørtel uten mekanisk innfesting til platene. Detaljer ligger i et helhetlig lag med mørtel uten luftlommer. |  |  |  |  |
| **GRUNNPUSS/ARMERING** | Er grunnpuss Mth. Flex RP 1,5 mm påført i jevn tykkelse. |  |  |  |  |
| Armeringsnett har overlapp min. 100 mm. |  |  |  |  |
| Armeringsnett plassert i den ytterste halv-del av grunnpuss-sjiktet og nettet er i sin helhet dekket av mørtel. |  |  |  |  |
| Er diagonalarmering utført ved alle dør-vindu og utsparinger i fasaden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SLUTTPUSS** | Grunnpussen er tilstrekkelig herdet. |  |  |  |  |
| Sluttpuss Elastocolor Tonachino Plus eller Silancolor Tonachino er påført våt i våt på samme flater, har lik struktur og er heldekkende. |  |  |  |  |
| Beskytt fasadene mot regn og for lav temperatur de første dagene etter påføring. |  |  |  |  |
| Er hull etter stillasjestag tilstrekkelig pusset. |  |  |  |  |
|  | Er aktuelle fasader godkjente av oppdragsgiver. |  |  |  |  |
| **KOMMENTARER/NOTATER:** |

**STED/DATO: UNDERSKRIFT:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**