**MAPEI A DOMOTEX 2018**

**Le novità Mapei per pavimentazioni resilienti, LVT e parquet**

**Mapei**, **azienda leader nel settore della chimica per edilizia**, **partecipa a Domotex 2018**, la fiera internazionale di riferimento per i rivestimenti resilienti e tessili, **ad Hannover**, **dal 12 al 15 gennaio**.

**Stunning Innovation**

L’Azienda si presenta con un importante e rinnovato stand (**Hall 13, Stand C58**) dove **introduce** le **novità e presenta i suoi sistemi completi per la posa di materiali LVT e parquet**.

Lo spazio è concepito per dimostrare come i prodotti Mapei consentano la **posa di LVT**, anche di grande formato, **a parete e a pavimento in diverse destinazioni** **d’uso** riprodotte e ambientate per permettere ai visitatori di toccare con mano la **qualità dei sistemi Mapei**.

“*L’intento è quello di dare suggerimenti ai visitatori, tutti altamente professionali e provenienti da tutto il mondo. Con un solo sistema dimostriamo quante soluzioni è possibile costruire per spingerli ad immaginarne di nuove e inconsuete, perché le soluzioni Mapei 4 LVT permettono di realizzare infinite possibilità*” ha dichiarato Angelo Nobili, Corporate Resilient and Sport Lines Director del Gruppo.

Mapei è in grado di consigliare la migliore soluzione per la posa dei materiali LVT, sia in **interventi di nuova costruzione** sia in **interventi di ripristino**, non soltanto in ambienti pubblici e commerciali ma anche, e sempre di più, in ambienti privati.

Anche per il **parquet** Mapei offre soluzioni complete per **la** **posa e la finitura** in interno ed esterno in tutti gli ambiti: residenziale, pubblico e sportivo. Proprio per questo ultimo settore Mapei propone **speciali finiture studiate per la colorazione delle aree di gioco delle pavimentazioni in legno**.

La realizzazione di una pavimentazione corretta, affidabile e duratura non può prescindere dalla **realizzazione di un adeguato supporto**. Proprio per questo Mapei presenta **soluzioni specifiche**, **malte** e **autolivellanti** per la realizzazione di massetti che soddisfino diversi requisiti tecnico-prestazionali che variano a seconda della destinazione d’uso prevista.

Numerosi prodotti Mapei esposti a Domotex 2018 sono certificati EMICODE EC 1 e EMICODE EC 1 PLUS per le bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (VOC) dal GEV, associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.

**Preparazione dei sottofondi**

Mapei ha una lunga esperienza nella preparazione dei sottofondi, indispensabili per la corretta posa dei pavimenti, in particolare resilienti, tessili e legno.

La gamma delle lisciature autolivellanti si è evoluta ed arricchita negli anni con prodotti innovativi, parimenti alla gamma di adesivi per la posa.

A Domotex 2018 in particolare sono messi in evidenza **TOPCEM**,legante idraulico a presa normale, asciugamento veloce e ritiro controllato per la realizzazione di massetti sia galleggianti che aderenti su vecchie e nuove solette e **TOPCEM PRONTO**, malta premiscelata pronta all’uso ad elevata conducibilità termica a presa normale e veloce asciugamento per massetti galleggianti e aderenti, di classe C30-F6 in accordo alla norma EN 13813.

Come autolivellanti Mapei propone le lisciature **PLANEX HR** e **PLANEX HR MAXI** ad asciugamento rapido e resistenti all’umidità rispettivamente per spessori da 1 a 10 mm e da 2 a 20 mm per la correzione di differenze di spessore di sottofondi nuovi e esistenti, in ambienti interni ed esterni. Inoltre Mapei propone **PLANIPREP 4 LVT**, lisciatura pronta all’uso per la regolarizzazione di sottofondi esistenti in ceramica e materiale lapideo con fughe, prima della posa di LVT.

Infine Mapei propone **ULTRAPLAN FAST TRACK**, lisciatura autolivellante per livellare ed eliminare differenze di spessore da 1 a 10 mm in interno, di sottofondi nuovi o preesistenti, rendendoli idonei a ricevere in tempi molto rapidi (2 ore a +23° e 50% U. R.) ogni tipo di pavimentazione, inclusi resilienti, tessili e legno multistrato.

**Sistemi per la posa di LVT a parete nelle docce e negli ambienti umidi**

La lunga esperienza nel settore dei resilienti e delle impermeabilizzazioni ha permesso a Mapei di sviluppare una famiglia di prodotti dedicati alla posa di LVT a parete e a pavimento nelle docce.

Tre sistemi completi per l’impermeabilizzazione e la posa di LVT nei bagni e negli ambienti umidi: si compongono di diversi sistemi impermeabilizzanti, già presenti nella gamma prodotti Mapei, e dell’innovativo adesivo **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**, della nuova fugatura **KERAPOXY 4 LVT** e della finitura antiscivolo **MAPECOAT 4 LVT**.

I tre sistemi si caratterizzano per le tre diverse tipologie di prodotti impermeabilizzanti: in teli, in membrane liquide e malte cementizie, per soddisfare tutte le esigenze di posa in tutto il mondo.

Il fulcro dei tre sistemi è ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL: il primo adesivo reattivo che permette di posare LVT a parete e in ambienti umidi. È un adesivo monocomponente a base di polimeri sililati, esente da solventi, con eccellenti performance meccaniche, scivolamento verticale nullo e elevata resistenza all’acqua.

In abbinamento all’adesivo e alla finitura, completa il sistema la novità introdotta quest’anno, KERAPOXY 4 LVT: stuccatura bicompontente epossidica resistente alle muffe, non assorbente e facilmente pulibile. KERAPOXY 4 LVT è disponibile in sei colori diversi.

**Finitura antiscivolo MAPECOAT WET & DRY R11**

Nell’ambito dei prodotti antiscivolo per pavimenti, Mapei introduce quest’anno

**MAPECOAT WET & DRY R11**, finitura protettiva trasparente per pavimenti resilienti di ogni tipo.

La nuova finitura completa la gamma delle soluzioni antiscivolo affiancando MAPECOAT 4 LVT, destinata ai pavimenti in LVT.

Entrambe si caratterizzano per la resistenza agli aggressivi chimici, all’abrasione e alla rigatura, la facilità di applicazione e per il loro basso impatto sulla salute dell’applicatore ed utilizzatore finale Le finiture non sono soggette a ingiallimenti in quanto resistono ai raggi UV. Sono particolarmente indicate negli ambienti ad uso civile e commerciale, anche sottoposti ad elevato traffico pedonale.

Entrambe le finiture sono resistenti allo scivolamento e certificate classe R11 secondo DIN 51130 e AS 4586. Sono certificate classe A+B secondo DIN 51097 e AS 4586 per la loro resistenza allo scivolamento a piedi nudi.

**Sistemi per la posa di resilienti e tessili in ambienti per l’hôtellerie**

Negli anni Mapei ha sviluppato una gamma completa di prodotti e sistemi integrati per la posa di resilienti, LVT e tessili in ambienti destinati all’ospitalità e all’accoglienza, proponendosi come partner affidabile nella progettazione e realizzazione degli interventi più complessi.

Grazie ai suoi prodotti altamente tecnologici Mapei è in grado di intervenire nella costruzione di nuovi hotel e nel ripristino degli esistenti.

Le proposte Mapei soddisfano le diverse esigenze delle varie destinazioni d’uso in cui vengono inserite: dalle reception e aree comuni, alle cucine e aree ristoranti, dalle sale conferenze alle camere e suites, dai bagni alle aree wellness e palestre.

I prodotti e i sistemi Mapei rispondono anche alle esigenze di progettisti e applicatori: grazie alla tecnologia **Fast Track Ready**, ad esempio, permettono di ridurre i tempi di posa e i disagi legati alle tempistiche di cantiere; sono facili da applicare e integrabili tra loro; garantiscono ottimi risultati e prestazioni.

**Soluzioni e sistemi per la posa e la finitura del parquet**

Come ha evidenziato Angelo Giangiulio, Corporate Product Manager della linea, anche ai pavimenti in legno viene dedicata un’attenzione particolare a Domotex 2018.

Tra le proposte di Mapei per il parquet: gli adesivi **ULTRABOND**, a base di polimeri sililati e a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), hanno eccezionali caratteristiche di viscosità e lavorabilità e un’ottima tenuta di riga. appartiene a questa famiglia

**ULTRABOND ECO S968 1K**, l’adesivo monocomponente, completamente esente da solventi per la posa di parquet massiccio e prefinito di qualsiasi tipo, su qualsiasi tipologia di sottofondo, inclusi massetti riscaldanti.

Tra le altre proposte, la finitura a olio uretanico a basso odore **ULTRACOAT OIL COLOR** per la colorazione dei pavimenti in legno. Ultracoat Oil Color è sovraverniciabile con le finiture bicomponenti della linea **ULTRACOAT**, vernici all’acqua 100%poliuretaniche non ingiallenti, per una protezione superficiale e una lunga durabilità nel tempo, per uso civile, commerciale e a medio e intenso traffico.

Recentemente introdotto, Mapei presenta **ULTRACOAT TOP DECK OIL**, la finitura ad olio per il trattamento di pavimenti esterni in legno. L’olio, con effetto naturale o colorazione teak protegge i parquet situati all’esterno, ad esempio a bordo vasca o sulle terrazze, dal sole, dal degrado e dalla proliferazione dei funghi e muffe del legno. La versione naturale non altera la colorazione originale del legno mentre la versione Teak dona al legno una colorazione dorata classica del Teak.

**Ultracoat Sport System per pavimenti sportivi in legno**

Presentato a FSB 2017, Mapei ripropone **ULTRACOAT SPORT SYSTEM**, sistema di finitura all’acqua per la verniciatura e colorazione dei campi sportivi in legno. Si compone di:

**ULTRACOAT PREMIUM BASE**, fondo bicomponente all’acqua ad alto potere isolante, ottima copertura, buona carteggiabilità e facile applicabilità; **ULTRACOAT HT SPORT**, finitura poliuretanica bicomponente all’acqua appositamente studiata per rispondere alle esigenze dei pavimenti sportivi in legno; **ULTRACOAT SPORT COLOR**, vernice pigmentata acrilica monocomponente all’acqua indicata per la tracciatura delle linee segnaletiche e la colorazione delle aree di gioco delle pavimentazioni. ULTRACOAT SPORT COLOR è disponibile in otto differenti colori.

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei taglia oggi il traguardo degli 80 anni contando 81 consociate, inclusa la capogruppo, e 73 stabilimenti produttivi in 34 paesi nei cinque continenti.

Alla base del successo dell’Azienda: la specializzazione nel mondo dell’edilizia attraverso l’offerta di prodotti e sistemi certificati che soddisfino le richieste dei clienti e della domanda; l’internazionalizzazione, per una maggiore vicinanza alle esigenze locali e riduzione al minimo dei costi di trasporto; la Ricerca e Sviluppo, a cui vengono destinati gli sforzi più importanti dell’Azienda sia dal punto di vista degli investimenti sia delle risorse umane.

*Dicembre 2017*