**LE SOLUZIONI MAPEI A DOMOTEX 2020**

*Hannover, dal 10 al 13 gennaio – Hall 13, Stand C48*

**Mapei**, tra i maggiori produttori mondiali di adesivi e prodotti chimici per edilizia, partecipa a **Domotex** (Hannover dal 10 al 13 gennaio 2020) presentando, oltre alla ben nota gamma di soluzioni per LVT, le nuove proposte per i rivestimenti tessili, le carte da parati, le fibre di vetro decorative e il parquet (Hall 13, Stand C48).

Lo stand, oltre ad ospitare le novità e le soluzioni per la posa dei rivestimenti, offre numerose informazioni sull’**impegno di Mapei nella sostenibilità**.

Infatti, Mapei da sempre attenta all’ambiente e alla salute degli utilizzatori adotta comportamenti etici nell’ottica della sostenibilità di prodotto, di processo e sociale.

Mapei sviluppa prodotti e soluzioni a basso impatto ambientale, misurandone gli effetti durante tutto il ciclo di vita tramite la metodologia LCA (**Life Cycle Assessment**) documentandoli attraverso le **EPD** (Environmental Product Declaration).

Inoltre, i prodotti proposti da Mapei consentono lo sviluppo di progetti ecosostenibili in accordo con i più importanti protocolli per l’edilizia sostenibile come **LEED**, **BREEAM**.

Gran parte degli adesivi sono a bassissime emissioni di VOC (Volatile Organic Compounds), certificati **BLAUER ENGEL** (the German Ecolabel), **EMICODE EC1PLUS** (GEV) e **M1** (Building Information Foundation RTS). Sono formulati a base acqua per avere un basso odore in ambienti chiusi valutati secondo **ISO 16000:28**.

***LASCIATI SORPRENDERE DALLE LINEE TX E DECOR***

Mapei consolida la sua presenza nel mercato delle soluzioni per la posa dei materiali presentando a Domotex le **nuove linee TX e DECOR**, destinate all’installazione di **rivestimenti tessili**, **carte da parati e fibre di vetro decorative** in tutti gli ambienti della casa.

*Linea TX*

Per la posa di **moquette** in teli Mapei propone i seguenti adesivi:

- **ULTRABOND ECO® TX 3**, adesivo “premium”, con eccellente e rapida presa iniziale per pavimenti tessili e in linoleum.

- **ULTRABOND ECO® TX 2**,adesivo “professional”, con alta presa iniziale e tempo aperto lungo, per pavimenti tessili.

- **ULTRABOND ECO® TX 1**,adesivo “standard” con presa finale tenace per pavimenti tessili e in linoleum.

- **ULTRABOND® TX57**,adesivo ad alta e rapida presa iniziale per la posa di pavimenti tessili e in linoleum. Particolarmente indicato nelle stagioni invernali in cantieri non adeguatamente riscaldati.

Per la posa di quadrotte tessili autoposanti Mapei propone **ULTRABOND ECO® TACK TX +**, adesivo studiato per fornire in tempi molto rapidi un film ad appiccicosità permanente, per consentire la rimozione e la sostituzione delle quadrotte tessili quando necessario, su supporti standard, lisciature, rivestimenti esistenti e pavimentazioni sopraelevate. Idoneo anche per il fissaggio di tappetini acustici per moquette.

*Linea DECOR*

Nel settore delle **carte da parati e fibre di vetro decorative** Mapei propone soluzioni che rispondono ai più attuali trend che vedono l’utilizzo di fibre di vetro decorative e carte da parati viniliche, oltre che in ambienti asciutti, anche in ambienti umidi e docce.

Per la posa in ambienti asciutti, Mapei offre **ULTRABOND ECO® DECOR DRY**, l’adesivo pronto all’uso e a bassissime emissioni di VOC per l’incollaggio di carta da parati e fibra di vetro decorativa su supporti assorbenti.

Per la posa in ambienti umidi Mapei propone **ULTRABOND ECO® DECOR WET**, adesivo monocomponente a base di polimeri sililati per fibra di vetro decorativa e carta da parati anche su supporti non assorbenti.

Infine, la finitura poliuretanica alifatica protettiva **MAPECOAT® DECOR PROTECTION,** in abbinamento all’adesivo **ULTRABOND ECO® DECOR WET** costituisce un sistema completo e sicuro per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica, con retro in TNT, anche all’interno di docce. Particolarmente indicato anche per facilitare la pulizia di rivestimenti in fibra di vetro e carta da parati stampati e per la protezione degli stessi dal viraggio di colore e dai raggi UV.

***NEW DIMENSIONS IN WOODEN FLOORING***

Mapei presenta agli operatori del settore parquet la nuova linea di prodotti per la protezione e la finitura del legno.

**ULTRACOAT**, è la proposta di Mapei per fornire la massima protezione possibile al parquet, nel **rispetto dell’ambiente**, grazie alle bassissime emissioni di VOC, e della **salute dell’applicatore e dell’utente finale**, grazie alla loro formulazione non dannosa a base acqua.

La linea si compone di **vernici e olii ad alta e altissima protezione** per pavimenti in legno, sia in edifici residenziali privati sia in esercizi pubblici, anche ad intenso traffico pedonale.

I prodotti sono stati formulati per una grande **facilità d’utilizzo** da parte dell’applicatore e per fornire le **migliori prestazioni tecniche**.

A Domotex Mapei propone:

- **ULTRACOAT® MT 2K**, una vernice acrilico-poliuretanica all’acqua per pavimenti in legno che fornisce una buona resistenza all’usura e all’abrasione per pavimenti soggetti a medio traffico pedonale; disponibile nella versione Matt e Satinata.

- **ULTRACOAT® HT 2K**, una vernice all’acqua per pavimenti in legno 100%, poliuretanica, alifatica a elevata resistenza all’usura e all’abrasione, per pavimenti soggetti a traffico pedonale estremo in ambienti a destinazione d’uso commerciale; disponibile nelle versioni 0 gloss, 10 gloss, 30 gloss e 60 gloss.

- **ULTRACOAT® HT A-S**, una vernice all’acqua 100% poliuretanica con proprietà antiscivolo, classificata R9 per la finitura di pavimenti in legno con destinazione d’uso pubblico; disponibile nelle versioni 0 gloss - 10 gloss - 30 gloss.

- **ULTRACOAT® HARD OIL FAST**, un olio impregnante per la finitura di pavimenti in legno, disponibile neutro e in diverse colorazioni.

Oltre alle soluzioni per la protezione del parquet, Mapei porta a Domotex le soluzioni per la manutenzione:

- **ULTRACOAT® POLISH A-S**, un protettivo naturale antiscivolo pronto all’uso per pavimenti in legno.

- **ULTRACOAT® POLISH H-T**, un protettivo antiusura e antimacchia per pavimenti in legno.

Infine, per l’installazione del parquet Mapei propone **ULTRABOND® ECO S LITE**, l’innovativo adesivo monocomponente a base di polimeri sililati, formulato con Tecnologia Ultralite: a parità di volume, le confezioni di ULTRABOND® ECO S LITE hanno un peso inferiore rispetto a quelle degli adesivi tradizionali. Questo comporta una facile movimentazione, minori costi di trasporto e una resa maggiore del prodotto con un **ridottissimo peso specifico** che comporta un consumo di prodotto più basso per mq. L’adesivo è a bassissime emissioni di composti organici volatili VOC e certificato EMICOED EC 1PLUS.

Infine, ULTRABOND® ECO S LITE è completamente esente da solventi.

***MAPEI 4 LVT***

La grande esperienza maturata da **Mapei** nell’ambito dei sistemi per la posa dei pavimenti e rivestimenti, ha portato l’Azienda a proporre una gamma di **prodotti performanti**, che permettono una posa sicura e duratura di LVT, SPC e LVT rigidi, materiali sempre più scelti da progettisti e architetti per le elevate prestazioni, per la facilità di posa e manutenzione, nonché per la fedele riproduzione delle finiture di altri tipi di rivestimenti spesso utilizzati nel mondo dell’edilizia residenziale, commerciale e alberghiera.

A seconda della tipologia del materiale da installare, Mapei propone sistemi di prodotti specifici, completi e all’avanguardia.

Ad esempio, l’adesivo **ULTRABOND® ECO 4 LVT**, è stato specificatamente sviluppato per la posa incollata degli LVT e pertanto garantisce le massime prestazioni in termini di adesione e peel, shear e stabilità dimensionale

Per il fissaggio antiscivolo degli **LVT autoposanti** invece Mapei propone l’adesivo “pressure sensitive” **ULTRABOND® ECO TACK 4 LVT**, che permette anche una facile rimozione e il riposizionamento delle doghe e piastre.

Infine, Mapei si è distinta nello sviluppo di **SHOWER SYSTEM 4 LVT1, 2, 3**, tre diversi sistemi per l’impermeabilizzazione e la posa di LVT e SPC in ambienti umidi e docce, che si compongono di diverse soluzioni impermeabilizzanti (teli, membrane liquide e malte cementizie) e dell’adesivo reattivo monocomponente a base di polimeri sililati **ULTRABOND® ECO MS 4 LVT WALL**, che si caratterizza per le eccellenti prestazioni meccaniche, lo scivolamento verticale nullo e l’elevata resistenza all’acqua, della stuccatura **KERAPOXY® 4 LVT** e della finitura antiscivolo **MAPECOAT® 4 LVT**, con resistenza allo scivolamento fino alle classi R11 (DIN 51130) e A+B (DIN 51097).

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi conta 89 consociate, inclusa la capogruppo, in 56 paesi e 83 stabilimenti produttivi in 36 paesi nei cinque continenti con un fatturato consolidato 2018 di 2,5 Miliardi di € e oltre 10.500 dipendenti nel mondo.

Alla base del successo dell’Azienda: la specializzazione nel mondo dell’edilizia attraverso l’offerta di prodotti e sistemi certificati che soddisfino le richieste dei clienti e della domanda; l’internazionalizzazione, per una maggiore vicinanza alle esigenze locali e riduzione al minimo dei costi di trasporto; la Ricerca e Sviluppo, a cui vengono destinati gli sforzi più importanti dell’Azienda sia dal punto di vista degli investimenti sia delle risorse umane.

*Gennaio 2020*