

Elastocolor ja Colorite Performance Järjestelmä

Tämä käyttö- ja ylläpito-ohje koskee Elastocolor- ja Colorite Performance -järjestelmien ulkokäyttöä.

JÄRJESTELMIEN TUOTTEET

Pohjakäsittely:
 Malech

Viimeistely:
 Elastocolor Paint

Elastocolor Tonachino Plus Colorite Performance

Lisätietoja tuotteiden teknisissä tiedoissa.

VALMISTAJA

Mapei AS

Puhelin: +47 62 97 20 00

www.mapei.no

JÄTEHUOLTO

Kovettumaton tuote luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Kovettunut tai kuivunut tuote käsitellään rakennusjätteenä. Ota yhteyttä paikalliseen jäteasemaan.

KÄSITTELY/YMPÄRISTÖTIEDOT

Katso voimassa oleva käyttöturvallisuustiedote.

YLLÄPITO

Pinta pestään vedellä, jonka paine ja lämpötila sovitetaan alustan mukaan. Kaikki viimeistelyaineet kuluvat vähitellen sateen, tuulen, auringon ja ilmansaasteiden vaikutuksesta. Väri voi muuttua myös ajan kuluessa. Mahdolliset vauriot tulee korjata välittömästi. Ylläpidon suunnittelun tukena voi käyttää esimerkiksi vuositarkastuksia.

PESU

Puhdista pinta neutraalilla pesuaineella. Laimennus ja käyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tietyt pesuaineet voivat aiheuttaa pinnan himmenemistä tai värjäytymistä. Pesuaineiden soveltuvuus on suositeltavaa testata huomaamattomalla alueella ennen käyttöä.

Lopuksi painehuuhtelu lämpimällä vedellä (paine ja lämpötila sovitettava alustan mukaan).

Sääolosuhteille ja saasteille altistuvat seinät ja rakenteet on yleensä puhdistettava suojassa olevia seiniä ja rakenteita useammin.

GRAFFITIEN POISTO

Pinta pestään (katso edellinen) ja maalataan Elastocolor Paint- tai Colorite Performance -tuotteella sen mukaan, mitä pinnalla on aiemmin käytetty.
Tee aina ensin koepesu ja -maalaus.

SIENI- JA LEVÄKASVUSTO

Ota yhteyttä Mapeihin.

VAURIOIDEN KORJAUS

Vauriot korjataan alkujaan käytetyillä materiaaleilla ja menetelmillä. Ota yhteyttä urakoitsijaan.

TUOTTEET JA VÄRIT

Esikäsittely:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pohjakäsittely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Viimeistely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Värikoodit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Viimeistely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Värikoodit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROJEKTIN JA URAKOITSIJAN TIEDOT

Projekti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Projektin osoite:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Yritys:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Osoite:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puhelin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sähköposti:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Päivämäärä:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_